V.I.P.solutions s.r.o.

Neumannova 1453/28

156 00 PRAHA 5

Provozovna: Budeč 67

592 14 Nové Veselí

Nabídku vypracoval: Karel Havlík, Tel: 603891255, 604583281,

Dne 5 listopadu 2016

Pro: ………………….

**Předběžná kalkulace ceny**

**na výrobu a případnou montáž ocelové konstrukce.**

Tato cenová kalkulace může být upravená na základě předloženého projektu, popřípadě oboustranně odsouhlaseného provedení.

Rozpon haly ……………. **12** m

Délka haly ……………… **24** m

Okapová výška………….. **4,4** m

Modul …………………….**6** m

Sněhová oblast ………………1,0 kN/m2 (100kg /m2) dle ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006

**Ocelová konstrukce – rámová, povrchová úprava, barva RAL:** **292.000,-Kč**

**Montáž a doprava na místo stavby:** **106.000,- Kč**

* jeřábnické práce spojené s manipulací a s montáží ocelové konstrukce
* včetně montáže střešních a stěnových vaznic
* statický výpočet
* ocelový skelet, větrovací a ztužící prvky
* spojovací materiál
* chemické kotvy do betonu
* střešní a stěnové vaznice

**Dodávka a montáž zastřešení a opláštění:**

Varianta I.

* ocelový trapézový pozinkovaný plech BTD 35 s vrstvou PES laku, tl. 0,5 mm **217.600,- Kč**
* nabídka barev dle vzorníku
* včetně těsnění a klempířských prvků
* cena včetně spojovacího materiálů - pozinkovaný

Varianta II.

* Sendvičové panely tl. 100mm **663.000,- Kč**
* Barevné provedení RAL 9002
* Včetně těsnění a klempířských prvků
* Včetně spojovacích materiálů

Cena neobsahuje:

* sněhové zábrany, hromosvod, větrací komínky, mřížky proti ptákům,
* srážecí lišty do okapů
* tyto položky dle zájmu doceníme

**Dodávka a montáž okapového systému:**

* okapy, svody – materiál pozinkovaný – lakovaný **32.600,- Kč**
* cena platná pouze při odběru střešní krytiny

**Dodávka a montáž vrat:**

Varianta I.

* vrata křídlová 3 x 3 m **16.500,- Kč**
* cena je včetně montáže a se základním nátěrem

Varianta II.

* vrata sekční průmyslová 3 x 3,5 m **58.500,- Kč**
* průmyslový pohon, vč. programovací řídící jednotky, ovl. tlačítkem
* dálkový ovladač

**Doplňky :**

* řešíme dle požadavků zákazníka

Cena neobsahuje zemní, betonářské a zednické práce, izolace, sádrokartony, instalace technologie.

Termín výroby od podpisu smlouvy: cca 8 týdnů. Následná montáž dohodou, dle počasí v zimním období.

* Výrobky jsou projektovány podle nejnovějších návrhových metod
* Variabilní rozpětí, výšky a neomezená délka objektů s proměnným sklonem střech
* Možnost instalace mostových jeřábů
* Ke všem použitým materiálům jsou dodávány certifikáty jakosti a kvality

Záruční doba na OK a montáž: 60 měsíců.

Platnost nabídky je do 31. 12. 2016.

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

S pozdravem Karel Havlík